BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
	N°
	DESIGNATION DES OUVRAGES
	U
	Q
	PU  HORS T.V.A En (DH) 
	PT HORS T.V.A  En (DH)

	TERRASSEMENT

	1
	 Fouilles en puits en rigoles ou en tranchées dans terrain de toutes natures y/c rocher  
	M3
	822,00
	 
	 

	2
	Evacuation des déblais ou mise en remblai y/c évacuation à la décharge publique;
	M3
	564,00
	 
	 

	3
	Apport de tout venant en matériaux sélectionnés 0/40;
	M3
	162,00
	 
	 

	TRAVAUX EN FONDATIONS :

	4
	 Béton de propreté en béton dosé à 250 kg/m3. 
	M3
	39,00
	 
	 

	5
	 Maçonnerie de moellons 
	M3
	114,00
	 
	 

	6
	 Arase Etanche 
	M2
	142,00
	 
	 

	7
	 Mise à la Terre 
	U
	1,00
	 
	 

	8
	 Béton pour béton armé pour tout ouvrage en fondation et élévation: 
	M3
	159,00
	 
	 

	9
	 Armatures a haute limite élastique pour béton arme en fondations  et
élévation fe500; 
	KG
	12000,00
	 
	 

	10
	 Hérissonnage en pierres sèche de 20cm d'épaisseur; 
	M2
	114,00
	 
	 

	11
	 Forme en béton de 13cm d'épaisseur y/compris acier; 
	M2
	114,00
	 
	 

	12
	 Béton reflue 
	M2
	628,00
	 
	 

	TRAVAUX EN ELEVATION :

	13
	 Plancher en corps creux de 16+4 : 
	M2
	114,00
	 
	 

	14
	 Double cloison en brique creuses 2 x 6 T 
	M2
	334,00
	 
	 

	15
	 Enduit extérieur sur façades en mortier de ciment 
	M2
	193,00
	 
	 

	16
	 Enduits intérieur sur murs et plafonds 
	M2
	421,00
	 
	 

	ETANCHEITE :

	17
	 forme de pente y/c chape de lissage & gorge pour solins en ciment 
	M2
	114,00
	 
	 

	18
	 Etanchéité Monocouche auto protégée 
	M2
	114,00
	 
	 

	19
	 Relevé d'étanchéité auto protégé 
	ML
	114,00
	 
	 

	20
	 Gargouille avec crapaudine 
	U
	3,00
	 
	 

	MENUISERIE EN ALUMINIUM - FERRONNERIE ET EN BOIS :

	21
	Fenêtre et châssis en aluminium
	M2
	8,00
	 
	 

	22
	Grilles métalliques de protection
	M2
	7,00
	 
	 

	23
	Porte métallique
	M2
	48,00
	 
	 

	ÉLECTRICITÉ - LUSTRERIE :

	24
	 Frais de branchement au Réseau principal de distribution d’électricité 
	F
	1,00
	 
	 

	25
	 Câble armé de 4 x 16 mm² + T 
	ML
	60,00
	 
	 

	26
	 Câble armé de 4 x 10 mm² + T 
	ML
	20,00
	 
	 

	27
	 Tableau général basse tension 
	U
	2,00
	 
	 

	28
	 Interrupteur simple allumage 1P 
	U
	12,00
	 
	 

	29
	 Prise de courants 2P+T étanche 
	U
	10,00
	 
	 

	30
	 Boite de coupure 
	U
	60,00
	 
	 

	31
	 Réglette sanitaire 
	U
	2,00
	 
	 

	32
	hublot étanche led
	U
	10,00
	 
	 

	PLOMBERIE :

	33
	 Frais de branchement au Réseau principal du distribution d’eau potable 
	F
	1,00
	 
	 

	34
	 Canalisation en PPR16bars de tout diamètre 
	ML
	50,00
	 
	 

	35
	 Vanne d'arrêt en laiton de tout Diamètre 
	U
	3,00
	 
	 

	36
	 Robinet de puisage de tout Diamètre 
	U
	2,00
	 
	 

	37
	 Siphon carré de 100x100 mm² 
	U
	2,00
	 
	 

	38
	 Siège de W.C à turque 
	U
	6,00
	 
	 

	39
	 Lavabo Vasque encastré 
	U
	6,00
	 
	 

	40
	 Porte serviette en aluminium 
	U
	6,00
	 
	 

	41
	 Porte Savon en aluminium 
	U
	6,00
	 
	 

	42
	 Extincteur à CO2 de 5 KG 
	U
	10,00
	 
	 

	 ASSAINISSEMENT :

	 
	 Canalisation en PVC 
	 
	 
	 
	 

	43
	 Dm 300; 
	ML
	40,00
	 
	 

	44
	 Dm 200; 
	ML
	40,00
	 
	 

	 
	 Regards visitables et non visitables 
	 
	 
	 
	 

	45
	 de 50*50 y/compris appareil siphoïde; 
	U
	10,00
	 
	 

	46
	 Fosse sceptique de 12m3 à deux compartiment et Puits perdu 
	U
	1,00
	 
	 

	PAVE AUTOBLOQUANT:

	47
	 Fourniture et pose de bordurettes T1; 
	ML
	690,00
	 
	 

	48
	 Fourniture et pose  de pavé autobloquant ép 8 cm; 
	M2
	806,00
	 
	 

	CHARPENTE METALLIQUE:

	49
	 charpente métallique galvanisé pour structure principale et secondaire y/compris Couverture métallique et peinture; 
	M2
	1000,00
	 
	 

	50
	 Descente EU-EP-EV en PVC tout diamètre; 
	ML
	140,00
	 
	 

	ECLAIRAGE:

	51
	 FOURNITURE ET POSE DE LAMPADAIRE D'ECLAIRAGE ; 
	U
	4,00
	 
	 

	52
	 Câble d'alimentation ; 
	ML
	200,00
	 
	 

	53
	 Foyer lumineux simple allumage; 
	U
	20,00
	 
	 

	PEINTURE:

	54
	 Peinture en griffé sur façade; 
	M2
	120,00
	 
	 

	55
	 Peinture vinylique Sur murs et plafonds intérieurs ; 
	M2
	350,00
	 
	 

	56
	 Peinture Glycérophtalique sur Menuiserie en bois et métallique; 
	M2
	80,00
	 
	 

	Mûr de clôture:

	57
	 Mur de clôture H=2,20m 
	ML
	3000,00
	 
	 

	Total HT  :
	 

	TVA = 20%
	 

	Total TTC :
	 



