         ROYAUME DU MAROC
     MINISTERE DE L’I NTERIEUR
PROVINCE D’EL KELAA DES SRAGHNA
     COMMUNE DE CHOARA
  
BORDEREAU DU PRIX GLOBAL
    Appel d’offre simplifié N° 04/2026
[bookmark: _GoBack]Marché N° ……../2026  
Objet : Acquisition d une Ambulance Equipée pour la commune choara province d’el kelaa des sraghna.
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		Caracteristique techniques vehicules
- motorisation et dimmensions :
-	Carburant : Diesel
-	Puissance fiscale : 9 ch 
-	Boite à vitesse : Manuelle à 5 rapports ou plus.
-	Transmission manuelle à 5 rapports ou plus :
-	Puissance minimale (ch) : 125
-	Dimensions externes approximatives :
-	Longueur hors tout : 4972 mm.
-	Largeur hors tout : 2032 mm
-	Hauteur à vide : 1971 mm
-            porte à faux arrière :1028 mm
-            porte à faux avant : 1011 mm
-            empattement : 2933  mm
•	EQUIPEMENTS :
-	Airbag
-	ABS
-	Direction assistée
-           Verrouillage centralisé à distance.
-	Climatisation (Avant et arrière)
-	Equipement Audio (Poste radio AM/FM avec commande au volant, Bluetooth, Entrées AUX/USB).
* amenagement du vehicule en ambulance :
-habitacle sanitaire :
-Cloison de séparation entre la cabine et l’habitacle sanitaire doté d’une fenêtre de Communication.
-Recouvrement intérieur des parois latérales et de plafond en laine de verre (Isolation thermique ).
- Plancher anti-glissant lavable et à grande usure.
- Brancard principale en aluminium avec système d’encrage et matelas.
- Accessoires réglementaires de sécurité  ( Extincteur 2 kg, triangle de panne ,…….etc)
- Fourniture et pose d’une vitrine pour le rangement du matériel technique et médicament .
- Banc glissant pour le brancard .
- Matelas amovible avec têtière réglable et doté de sangles mobilisatrices.
- Une bouteille d’oxygène de 1 m3 placée vers la tête du brancard dotée d’un
Manodétendeur d’un humidificateur et 2 masques.
-  Un siège pour médecin.
- Placard de travail avec rebord et un revêtement lavable.
- Un support pour sérum.
- l’installation electrique comprend :
- Deux feux de positionnement
- Climatisation cellule sanitaire.
- Un avertisseur sonore.
- Deux prises pour 12 voltes.
- Un ampli+micro+haut parleur.
- 1 Projecteur extérieur orientable.
- 2 Plafonniers
- Un aérateur électrique aspirant soufflant à débit non réglable.
-siglage:
- Les véhicules seront livrés en Couleur blanche avec Logo de la commune. L'unité portera quatre (04) fois les écritures : en français " AMBULANCE " et en Arabe « سيارةالإسعاف » dont deux (02) une sur chaque côté, une (01) à l'arrière et une (01) à l'avant.
- outillage :
	Cric.
	Manivelle.
	Roue de secours.
- Frais d’homologation inclus
	












01
	

	TOTAL HORS TVA
TAUX TVA (20%)
TOTAL TTC
	

	



Fait à choara Le :…………………………………..
                                                                           Signature


