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BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF 

APPEL D’OFFRE OUVERT SIMPLIFIE SUR OFFRES DE PRIX N° 03/DRFM/2026 DU 12/10/2026 A 10H RELATIF AUX TRAVAUX D’AMENAGEMENT AU NIVEAU DU DEPOT DES DOUANES A MEJJAT RELEVANT DE LA DIRECTION REGIONALE DES DOUANES ET IMPOTS INDIRECTS DE FES MEKNES (LOT UNIQUE).

	N°
	DESIGNATION 
	UNITE
	QTE
	PU (H.T)  
	PRIX TOTAL

	A- GROS - OEUVRE 
	 
	 
	 
	 

	1
	FOUILLES EN PLEINE MASSE DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER
	M3
	47,00
	
	

	2
	FOUILLES EN PUITS, TRANCHEES OU EN RIGOLES DANS TOUT TERRAIN Y COMPRIS ROCHER
	M3
	36,00
	
	

	3
	MISE EN REMBLAIS OU EVACUATION A LA DECHARGE 
	M3
	65,00
	
	

	4
	BETON DE PROPRETE
	M3
	4,50
	
	

	5
	GROS BETON
	M3
	3,00
	
	

	6
	ARASE ETANCHE
	M2
	35,00
	
	

	7
	COUCHE DE TOUT-VENANT SOUS DALLAGE
	M3
	20,00
	
	

	8
	FILM POLYANE
	M2
	80,00
	
	

	9
	FORME EN BETON DE 15 CM Y COMPRIS ACIER
	M2
	120,00
	
	

	10
	TROTTOIR PERIPHERIQUE EN BETON REFLUE Y COMPRIS ACIER
	M2
	40,00
	
	

	11
	CANIVEAU EN BETON ARME Y.C COUVERCLE EN ACIER GALVANISE
	ML
	4,60
	
	

	12
	BETON ARME EN FONDATIONS
	M3
	18,50
	
	

	13
	ACIER TOR EN FONDATION
	KG 
	1 800,00
	
	

	14
	BETON ARME EN ELEVATION
	M3
	21,00
	
	

	15
	ACIER TOR EN ELEVATION
	KG
	2 500,00
	
	

	16
	PLANCHERS HOURDIS DE 15+5
	M2
	80,00
	
	

	17
	APPUIS DE FENETRES PLATS OU INCLINES EN BETON ARME DE 30 A 40 CM DE LARGEUR
	ML
	15,40
	
	

	18
	ACROTERE EN BETON ARME Y COMPRIS ACIERS (H=0,50 M)
	ML
	36,00
	
	

	19
	REGARD VISITABLE POUR ASSAINISSEMENT 60 X 60 CM :
	UNITE
	5,00
	
	

	20
	REGARD NON VISITABLE 50 X 50 CM :
	UNITE
	2,00
	
	

	21
	CONDUITE EN PVC POUR ASSAINISSEMENT DE DIAMETRE 200 MM
	ML
	40,00
	
	

	22
	SIMPLE CLOISON EN BRIQUE CREUSE DE 8T
	M2
	100,00
	
	

	23
	MACONNERIE DES MURS EN AGGLO DE 25 CM D'EPAISSEUR 
	M2
	130,00
	
	

	24
	ENDUIT SUR MUR EXTÉRIEUR 
	M2
	130,00
	
	

	25
	ENDUIT SUR MUR INTERIEUR 
	M2
	330,00
	
	

	26
	RACCORDEMENT AU RESEAU D’EAU POTABLE
	ENS
	1,00
	
	

	27
	RACCORDEMENT AU RESEAU ELECTRIQUE
	ENS
	1,00
	
	

	28
	RACCORDEMENT AU RESEAU D'ASSAINISSEMENT
	ENS
	1,00
	
	

	B- ETANCHEITE
	 
	
	
	

	29
	FORME DE PENTE ET CHAPE DE LISSAGE
	M2
	80,00
	
	

	30
	ETANCHEITE BICOUCHE AUTOPROTEGEE
	M2
	80,00
	
	

	31
	ETANCHEITE AUTOPROTEGEE POUR LES RELEVEES
	ML
	36,00
	
	

	32
	GARGOUILLE EN PLOMB
	UNITE
	2,00
	
	

	33
	ETANCHEITE LEGERE 
	M2
	55,00
	
	

	34
	EVACUATION EN PVC DE TOUT DIAMETRE
	M2
	7,00
	
	

	C- REVETEMENTS - PLATRERIE
	 
	
	
	

	35
	REVETEMENT DU SOL EN CARREAUX COMPACTO 60X60 CM Y/C PLINTHE DE 10 CM
	M2
	60,00
	
	

	36
	REVETEMENT DE SOL EN CARREAUX GRES CERAME ANTIDERAPANT 60 X 60 CM
	M2
	10,00
	
	

	37
	REVETEMENT DU MUR EN CARREAUX DE FAIENCE 
	M2
	85,00
	
	

	38
	REVETEMENT SUR PAILLASSE EN MARBRE GRANITE Y/C RETOMBEE
	M2
	2,00
	
	

	39
	REVETEMENT DU PALIER DU SOL D'ENTREE PRINCIPALE 
	M2
	0,80
	
	

	40
	FAUX PLAFOND AMSTRONG
	M2
	44,00
	
	

	41
	FAUX PLAFOND EN BA13 Y/C JOINTS CREUX
	M2
	26,00
	
	

	D- PLOMBERIE - SANITAIRE - PROTECTION INCENDIE
	 
	
	
	

	42
	ALIMENTATION EN PPR Φ32
	ML
	15,00
	
	

	43
	ALIMENTATION EN PPR Φ25
	ML
	12,00
	
	

	44
	ALIMENTATION EN PPR Φ20
	ML
	16,00
	
	

	45
	ROBINET D'ARRET Φ32
	UNITE
	2,00
	
	

	46
	VANNE D'ARRET EN PPR TOUTES DIMENSIONS
	UNITE
	1,00
	
	

	47
	CHUTE ET DESCENTE D'EAU PVC Ø: 75 A Ø: 40
	ML
	10,00
	
	

	48
	SIPHON DE SOL EN INOX -Ø :100X100 MM
	UNITE
	3,00
	
	

	49
	WC A L’ANGLAISE
	UNITE
	2,00
	
	

	50
	FOURNITURE ET POSE D'EVIER DE CUISINE EN INOX
	UNITE
	1,00
	
	

	51
	FOURNITURE ET POSE LAVABO VASQUE SUR PIALLASSE
	UNITE
	1,00
	
	

	52
	CHAUFFE-EAU ELECTRIQUE DE 50L
	UNITE
	1,00
	
	

	53
	FOURNITURE ET POSE DE MIROIRS SANITAIRES DE 6 MM
	M²
	0,80
	
	

	54
	FOURNITURE ET POSE DES DISTRIBUTEURS DE SERVIETTES PAPIER EN INOX DE LA MARQUE JOFEL OU EQUIVALENT  1ER CHOIX
	UNITE
	2,00
	
	

	55
	FOURNITURE ET POSE DE SECHE MAIN DE LA MARQUE JOFEL OU EQUIVALENT 
	UNITE
	1,00
	
	

	56
	FOURNITURE ET POSE DE DISTRIBUTEURS DE SAVON LIQUIDE DE LA MARQUE JOFEL OU EQUIVALENT 
	UNITE
	1,00
	
	

	57
	EXTINCTEUR CO2 DE 6 KG
	UNITE
	1,00
	
	

	58
	EXTINCTEUR A POUDRE DE 6 KG
	UNITE
	1,00
	
	

	E- ELECTRICITE – LUSTRERIE
	 
	
	
	

	59
	CABLE D'ALIMENTATION ARME TOUT DIAMETTRE
	ML
	22,00
	
	

	60
	TABLEAU GENERAL 
	UNITE
	1,00
	
	

	61
	TABLEAU ELECTRIQUE SECONDAIRE
	UNITE
	1,00
	
	

	62
	MISE A LA TERRE
	F
	1,00
	
	

	63
	FOURNITURE ET POSE DE PANEL LED 60 X 60
	UNITE
	20,00
	
	

	64
	FOURNITURE ET POSE DE PANEL LED 20 X 20
	UNITE
	5,00
	
	

	65
	FOURNITURE ET POSE REGLETTE SANITAIRE LED
	UNITE
	1,00
	
	

	66
	FOURNITURE ET POSE D'INTERRUPTEUR SIMPLE 
	UNITE
	7,00
	
	

	67
	FOURNITURE ET POSE D'INTERRUPTEUR VA-ET-VIENT 
	UNITE
	2,00
	
	

	68
	FOURNITURE ET POSE DES BLOCS SECOURS
	UNITE
	8,00
	
	

	69
	FOURNITURE ET POSE DE PRISE DE COURANT 2P+T
	UNITE
	20,00
	
	

	70
	FOURNITURE ET POSE DE PRISE RJ45 CAT.6 
	UNITE
	8,00
	
	

	71
	FOURNITURE ET POSE DE PRISE TELEPHONIQUE
	UNITE
	4,00
	
	

	72
	CLIMATISEUR SPLIT 18000 BTU
	UNITE
	1,00
	
	

	73
	CLIMATISEUR SPLIT 12000 BTU
	UNITE
	2,00
	
	

	F- MENUISERIE
	 
	
	
	

	74
	PORTE BLIND METALIQUE 
	M2
	2,20
	
	

	75
	PORTE GRILLAGE EN INOX
	M2
	2,20
	
	

	76
	PORTE EN BOIS MASSIF Y COMPRIS MOTIF DECOR
	M2
	16,00
	
	

	77
	FOURNITURE ET POSE DES PLACARDS DE CUISINE EN MDF
	M2
	3,00
	
	

	78
	PORTE ET FENETRES ET CHASSIS EN ALUMINIUM CONFORT
	M2
	15,00
	
	

	79
	FOURNITURES ET POSE DES STORES
	M2
	18,00
	
	

	80
	FOURNITURE ET POSE DES FENETRES GRILLAGEES
	M2
	11,78
	
	

	81
	PORTE COUPE FEU PC
	M2
	2,20
	
	

	G- PEINTURE
	 
	
	
	

	82
	PEINTURE VINYLIQUE ETANCHE SUR FACADES EXTERIEURES FINITION SOLVANT MATE
	M2
	130,00
	
	

	83
	PEINTURE VINYLIQUE SUR MUR ET PLAFOND INTERIEURS FINITION MATE
	M2
	360,00
	
	

	 TOTAL GENERAL (HT) 
	

	 TVA (20%) 
	

	 TOTAL GENERAL (TTC) 
	



LE PRESENT BORDEREAU EST ARRETE A LA SOMME TOTALE DE : 

FAIT A …........LE …...............................
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