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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N°O/ 320/26



Travaux de fourniture et de pose d’une conduite DN500 au départ du nouveau réservoir de Sala Al Jadida (extension)




[bookmark: _GoBack]Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° des prix
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3*4

	SÉRIE 2 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
	 
	 
	 
	 

	1
	Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m, En terrain ordinaire
	m3
	1 680
	
	

	2
	Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m, En terrain rocheux
	m3
	300
	
	

	3
	Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m, En terrain ordinaire
	m3
	280
	
	

	4
	Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m, En terrain rocheux
	m3
	50
	
	

	5
	Lit de pose en sable de concassage
	m3
	5
	
	

	6
	Lit de pose en gravillon 5/10
	m3
	140
	
	

	7
	Remblai primaire en sable de concassage
	m3
	5
	
	

	8
	Remblai primaire en tout-venant
	m3
	350
	
	

	9
	Remblai primaire en gravette 5/30
	m3
	150
	
	

	10
	Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais
	m3
	140
	
	

	11
	Remblai secondaire en tout-venant
	m3
	850
	
	

	12
	Remblai secondaire en gravette 5/30
	m3
	370
	
	

	13
	Géotextile
	m2
	3 860
	
	

	SÉRIE 3 : CONDUITES
	 
	 
	
	

	14
	Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 500 mm C30
	ml
	800
	
	

	15
	Fourniture de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16
	ml
	6
	
	

	16
	Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 500 mm C30
	ml
	800
	
	

	17
	Pose de conduites en PVC  y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16
	ml
	6
	
	

	18
	Fourniture des adaptateurs de brides, DN 500 Fonte
	U
	5
	
	

	19
	Fourniture des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC
	U
	2
	
	

	20
	Fourniture des raccords d'assemblage, DN 500 Fonte
	U
	1
	
	

	21
	Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 600/DN 300
	U
	1
	
	

	22
	Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 500/DN 300
	U
	1
	
	

	23
	Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 600
	U
	2
	
	

	24
	Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 500
	U
	2
	
	

	25
	Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 300
	U
	1
	
	

	26
	Fourniture de tés BB/TB , DN 600/DN 500
	U
	1
	
	

	27
	Fourniture de tés BB/TB , DN 500/DN 150
	U
	3
	
	

	28
	Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 500/DN 100
	U
	2
	
	

	29
	Fourniture de coudes tout angle à brides, DN 500
	U
	1
	
	

	30
	Eléments droits DN500 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	ml
	1,0
	
	

	31
	Eléments droits DN300 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	ml
	2,1
	
	

	32
	Brides DN500 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections  et ttes sujétions de parfaite exécution
	U
	2
	
	

	33
	Brides DN300 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution
	U
	4
	
	

	34
	Fourniture de plaques pleines, DN 600
	U
	1
	
	

	35
	Fourniture de manchette de traversée à colerette à brides, DN 500
	U
	1
	
	

	36
	Fourniture de Bouchons à double paroi, DN 110
	U
	2
	
	

	37
	Pose des adaptateurs de brides, DN 500 Fonte
	U
	5
	
	

	38
	Pose des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC
	U
	2
	
	

	39
	Pose des raccords d'assemblage, DN 500 Fonte
	U
	1
	
	

	40
	Pose de cônes de réduction bridés, DN 600/DN 300
	U
	1
	
	

	41
	Pose de cônes de réduction bridés, DN 500/DN 300
	U
	1
	
	

	42
	Pose de joints de démontage auto-butés, DN 600
	U
	2
	
	

	43
	Pose de joints de démontage auto-butés, DN 500
	U
	2
	
	

	44
	Pose de joints de démontage auto-butés, DN 300
	U
	1
	
	

	45
	Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 500
	U
	1
	
	

	46
	Pose de tés BB/TB, DN 500/DN 150
	U
	3
	
	

	47
	Pose de tés tangentiels bridés, DN 500/DN 100
	U
	2
	
	

	48
	Pose de coudes tout angle à brides, DN 500
	U
	1
	
	

	49
	Conduites en acier galvanisé à chaud à brides DN500 y compris colliers de fixation, protections, socles et toutes sujetions de pose.
	ml
	1,0
	
	

	50
	Conduites en acier galvanisé à chaud à brides DN300 y compris colliers de fixation, protections, socles et toutes sujetions de pose.
	ml
	2,1
	
	

	51
	Pose de plaques pleines, DN 600
	U
	1
	
	

	52
	Pose de manchette de traversée à colerette à brides, DN 500
	U
	1
	
	

	53
	Pose de Bouchons à double paroi, DN 110
	U
	2
	
	

	54
	Fourniture de robinet vanne, DN 600 à papillon
	U
	2
	
	

	55
	Fourniture de robinet vanne, DN 500 à papillon
	U
	2
	
	

	56
	Fourniture de robinet vanne, DN 300 à opercule
	U
	1
	
	

	57
	Fourniture de robinet vanne, DN 150 à opercule
	U
	3
	
	

	58
	Fourniture de robinet vanne, DN 100 à opercule
	U
	2
	
	

	59
	Fourniture de ventouse triple fonctions, DN150
	U
	3
	
	

	60
	Fourniture de débitmètre électromagnétique (Alimentation sur secteur), DN300
	U
	1
	
	

	61
	Fourniture de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN300
	U
	1
	
	

	62
	Fourniture de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN200
	U
	1
	
	

	63
	Fourniture de transmetteur de données par GSM
	U
	2
	
	

	64
	Pose de robinet vanne, DN 600 à papillon
	U
	2
	
	

	65
	Pose de robinet vanne, DN 500 à papillon
	U
	2
	
	

	66
	Pose de robinet vanne, DN 300 à opercule
	U
	1
	
	

	67
	Pose de robinet vanne, DN 150 à opercule
	U
	3
	
	

	68
	Pose de robinet vanne, DN 100 à opercule
	U
	2
	
	

	69
	Pose de ventouse triple fonctions, DN150
	U
	3
	
	

	70
	Pose de débitmètre électromagnétique (Alimentation sur secteur), DN300
	U
	1
	
	

	71
	Pose de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN300
	U
	1
	
	

	72
	Pose de débitmètre électromagnétique (Autonome), DN200
	U
	1
	
	

	73
	Pose de transmetteur de données par GSM
	U
	1
	
	

	74
	Fourniture de Bouches à clé et Tubes allonges
	U
	2
	
	

	75
	Pose de Bouches à clé et Tubes allonges
	U
	2
	
	

	76
	Démolition et reconstruction d'ouvrages existants 
	m3
	2
	
	

	SÉRIE 4 : RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES ET TROTTOIRS
	 
	 
	
	

	77
	Réfection de chaussées revêtues en enrobé R1 (30 cm GNA, 8cm GBB et 5 cm EB)
	m²
	590
	
	

	78
	Réfection de chaussées revêtues en enrobé R2 (30 cm GNA et 7 cm EB)
	m²
	390
	
	

	79
	Réfection de Trottoirs revêtus en béton
	m²
	10
	
	

	80
	Fourniture & Pose de carreaux striés
	m²
	15
	
	

	81
	Fourniture & Pose de carreaux Rêve-Sol
	m²
	10
	
	

	82
	Fourniture de Bordures de trottoir
	ml
	35
	
	

	83
	Pose de Bordures de trottoir
	ml
	10
	
	

	84
	Remise en état des espaces verts
	m²
	10
	
	

	SÉRIE 5 : OUVRAGES ANNEXES
	 
	 
	
	

	85
	Béton B25 armé 
	m3
	50
	
	

	86
	Béton B10 non armé
	m3
	10
	
	

	SÉRIE 6 : ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES
	 
	 
	
	

	87
	Fourniture de Cadres et Tampons classe D400 (850 mm x 850 mm)
	U
	5
	
	

	88
	Fourniture de Cadres et Tampons verrouillés classe D400 (850 mm x 850 mm)
	U
	2
	
	

	89
	Pose de Cadres et Tampons
	U
	7
	
	

	90
	Fourniture et pose d’Echelons
	U
	32
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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