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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° O/322/26



Travaux de fourniture et pose de la Conduite d'amenée au nouveau réservoir Lalla Zina en DN600



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	 Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) 
	 Total (en chiffres) 

	
	1
	2
	3
	4
	 5=3x4 

	SERIE 1 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
	 
	 

	          SOUS-SERIE 1.1 : TERRASSEMENTS
	 
	 

	1
	Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m - En terrain ordinaire
	M3
	440,00
	
	

	2
	Terrassements à une profondeur h ≤ 2 m - En terrain rocheux
	M3
	600,00
	
	

	3
	Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m - En terrain ordinaire
	M3
	300,00
	
	

	4
	Terrassements à une profondeur 2 <h ≤ 4 m - En terrain rocheux
	M3
	400,00
	
	

	          SOUS SERIE 1.2 : LITS DE POSE
	 
	  

	5
	Lit de pose en sable de concassage
	M3
	10,00
	
	

	6
	Lit de pose en gravillon 5/10
	M3
	80,00
	
	

	          SOUS SERIE 1.3 : REMBLAIS PRIMAIRES
	 
	  

	7
	Remblai primaire en sable de concassage
	M3
	10,00
	
	

	8
	Remblai primaire en tout-venant
	M3
	250,00
	
	

	9
	Remblai primaire en gravette 5/30
	M3
	40,00
	
	

	          SOUS SERIE 1.4 : REMBLAIS SECONDAIRE
	 
	  

	10
	Remblai secondaire en matériaux extraits des déblais
	M3
	130,00
	
	

	11
	Remblai secondaire en tout-venant
	M3
	760,00
	
	

	12
	Remblai secondaire en gravette 5/30
	M3
	100,00
	
	

	          SOUS SERIE 1.5 : DIVERS
	 
	  

	13
	Géotextile
	M2
	240,00
	
	

	SERIE 2 : TERRASSEMENTS ET REMBLAIS
	 
	  

	          SOUS SERIE 2.1 : FOURNITURE DE CONDUITES
	 
	  

	14
	Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 700 mm C25
	MLN
	50,00
	
	

	15
	Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 600 mm C30
	MLN
	330,00
	
	

	16
	Fourniture de Conduites en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 400 mm C30
	MLN
	20,00
	
	

	17
	Fourniture de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 160 mm PN16
	MLN
	9,00
	
	

	18
	Fourniture de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16
	MLN
	6,00
	
	

	          SOUS SERIE 2.2 : POSE DE CONDUITES
	 
	  

	19
	Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 700 mm C25
	MLN
	50,00
	
	

	20
	Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 600 mm C30
	MLN
	330,00
	
	

	21
	Pose de conduite en fonte ductile avec protection y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 400 mm C30
	MLN
	20,00
	
	

	22
	Pose de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 160 mm PN16
	MLN
	9,00
	
	

	23
	Pose de conduites en PVC y compris coudes altimétriques et planimétriques, DN 110 mm PN16
	MLN
	6,00
	
	

	          SOUS SERIE 2.3 : PIECES SPECIALES
	 
	  

	24
	Fourniture des adaptateurs de brides, DN 700 Fonte
	U
	5,00
	
	

	25
	Fourniture des adaptateurs de brides, DN 600 Fonte
	U
	8,00
	
	

	26
	Fourniture des adaptateurs de brides, DN 400 Fonte
	U
	8,00
	
	

	27
	Fourniture des adaptateurs de brides, DN 150 / DN 160 PVC
	U
	3,00
	
	

	28
	Fourniture des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC
	U
	3,00
	
	

	29
	Fourniture des adaptateurs de brides GT, DN 400
	U
	2,00
	
	

	30
	Fourniture de joint d'adaptation GT, DN 400
	U
	2,00
	
	

	31
	Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 700/DN600
	U
	2,00
	
	

	32
	Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 700/DN400
	U
	1,00
	
	

	33
	Fourniture de cônes de réduction bridés, DN 600/DN400
	U
	2,00
	
	

	34
	Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 600
	U
	3,00
	
	

	35
	Fourniture de joints de démontage auto-butés, DN 400
	U
	7,00
	
	

	36
	Fourniture de tés BB/TB, DN 700/DN 700 avec piquage tangentiel bridé DN150
	U
	1,00
	
	

	37
	Fourniture de tés BB/TB, DN 700/DN 600
	U
	1,00
	
	

	38
	Fourniture de tés BB/TB, DN 700/DN 150
	U
	2,00
	
	

	39
	Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 600 avec piquage bridé DN150
	U
	1,00
	
	

	40
	Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 600
	U
	1,00
	
	

	41
	Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 400
	U
	1,00
	
	

	42
	Fourniture de tés BB/TB, DN 600/DN 150
	U
	1,00
	
	

	43
	Fourniture de tés BB/TB, DN 400/DN 400
	U
	2,00
	
	

	44
	Fourniture de tés BB/TB, DN 400/DN 100
	U
	2,00
	
	

	45
	Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 700/DN 150
	U
	1,00
	
	

	46
	Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 150
	U
	1,00
	
	

	47
	Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 100
	U
	1,00
	
	

	48
	Fourniture de tés tangentiels bridés, DN 400/DN 100
	U
	2,00
	
	

	49
	Fourniture de coudes tout angle à brides, DN 700 mm
	U
	1,00
	
	

	50
	Fourniture de coudes tout angle à brides, DN 700 mm avec piquage pour ventouse
	U
	1,00
	
	

	51
	Fourniture d'Eléments droits DN700 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	MLN
	1,00
	
	

	52
	Fourniture d'Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	MLN
	2,00
	
	

	53
	Fourniture d'Eléments droits DN400 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	MLN
	3,00
	
	

	54
	Fourniture de Brides DN700 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution
	U
	2,00
	
	

	55
	Fourniture de Brides DN600 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution
	U
	4,00
	
	

	56
	Fourniture de Brides DN400 en acier galvanisé y/c boulons, joints, soudures et galvanisation en usine, protections et ttes sujétions de parfaite exécution
	U
	4,00
	
	

	57
	Fourniture de pièce en S en AG, DN 700
	U
	1,00
	
	

	58
	Fourniture de pièce en S en AG, DN 400
	U
	2,00
	
	

	59
	Fourniture de plaques pleines, DN 600
	U
	2,00
	
	

	60
	Fourniture de Bouchons à double paroi, DN 160
	U
	3,00
	
	

	61
	Fourniture de Bouchons à double paroi, DN 110
	U
	3,00
	
	

	62
	Pose des adaptateurs de brides, DN 700 Fonte
	U
	5,00
	
	

	63
	Pose des adaptateurs de brides, DN 600 Fonte
	U
	8,00
	
	

	64
	Pose des adaptateurs de brides, DN 400 Fonte
	U
	8,00
	
	

	65
	Pose des adaptateurs de brides, DN 150 / DN 160 PVC
	U
	3,00
	
	

	66
	Pose des adaptateurs de brides, DN 100 / DN 110 PVC
	U
	3,00
	
	

	67
	Pose des adaptateurs de brides GT, DN 400
	U
	2,00
	
	

	68
	Pose de joint d'adaptation GT, DN 400
	U
	2,00
	
	

	69
	Pose de cônes de réduction bridés, DN 700/DN600
	U
	2,00
	
	

	70
	Pose de cônes de réduction bridés, DN 700/DN400
	U
	1,00
	
	

	71
	Pose de cônes de réduction bridés, DN 600/DN400
	U
	2,00
	
	

	72
	Pose de joints de démontage auto-butés, DN 600
	U
	3,00
	
	

	73
	Pose de joints de démontage auto-butés, DN 400
	U
	7,00
	
	

	74
	Pose de tés BB/TB, DN 700/DN 700 avec piquage tangentiel bridé DN150
	U
	1,00
	
	

	75
	Pose de tés BB/TB, DN 700/DN 600
	U
	1,00
	
	

	76
	Pose de tés BB/TB, DN 700/DN 150
	U
	2,00
	
	

	77
	Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 600 avec piquage bridé DN150
	U
	1,00
	
	

	78
	Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 600
	U
	1,00
	
	

	79
	Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 400
	U
	1,00
	
	

	80
	Pose de tés BB/TB, DN 600/DN 150
	U
	1,00
	
	

	81
	Pose de tés BB/TB, DN 400/DN 400
	U
	2,00
	
	

	82
	Pose de tés BB/TB, DN 400/DN 100
	U
	2,00
	
	

	83
	Pose de tés tangentiels bridés, DN 700/DN 150
	U
	1,00
	
	

	84
	Pose de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 150
	U
	1,00
	
	

	85
	Pose de tés tangentiels bridés, DN 600/DN 100
	U
	1,00
	
	

	86
	Pose de tés tangentiels bridés, DN 400/DN 100
	U
	2,00
	
	

	87
	Pose de coudes tout angle à brides, DN 700 mm
	U
	1,00
	
	

	88
	Pose de coudes tout angle à brides, DN 700 mm avec piquage pour ventouse
	U
	1,00
	
	

	89
	Pose d'Eléments droits DN700 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	MLN
	1,00
	
	

	90
	Pose d'Eléments droits DN600 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	MLN
	2,00
	
	

	91
	Pose d'Eléments droits DN400 en acier galvanisé sans brides y/c découpage, façonnage en éléments nécessaires, soudure et galvanisation en usine, protections, colliers de fixation et ttes sujétions
	MLN
	3,00
	
	

	92
	Pose de pièce en S en AG, DN 700
	U
	1,00
	
	

	93
	Pose de pièce en S en AG, DN 400
	U
	2,00
	
	

	94
	Pose de plaques pleines, DN 600
	U
	2,00
	
	

	95
	Pose de Bouchons à double paroi, DN 160
	U
	3,00
	
	

	96
	Pose de Bouchons à double paroi, DN 110
	U
	3,00
	
	

	          SOUS SERIE 2.4 : ROBINETTERIE
	 
	  

	97
	Fourniture de robinet vanne, DN 600 à opercule
	U
	2,00
	
	

	98
	Fourniture de robinet vanne, DN 600 à papillon
	U
	2,00
	
	

	99
	Fourniture de robinet vanne, DN 400 à papillon
	U
	9,00
	
	

	100
	Fourniture de robinet vanne, DN 150 à opercule
	U
	5,00
	
	

	101
	Fourniture de robinet vanne, DN 100 à opercule
	U
	5,00
	
	

	102
	Fourniture de ventouse triple fonctions, DN150
	U
	2,00
	
	

	103
	Fourniture de ventouse triple fonctions, DN100
	U
	2,00
	
	

	104
	Fourniture de stabilisateur de pression DN400
	U
	1,00
	
	

	105
	Fourniture de Boite à crépine DN400
	U
	1,00
	
	

	106
	Fourniture de débitmètre électromagnétique DN400 (Sur secteur)
	U
	1,00
	
	

	107
	Fourniture de débitmètre à insertion (Sur secteur) 
	U
	1,00
	
	

	108
	Fourniture de transmetteur des données par GSM
	U
	1,00
	
	

	109
	Pose de robinet vanne, DN 600 à opercule
	U
	2,00
	
	

	110
	Pose de robinet vanne, DN 600 à papillon
	U
	2,00
	
	

	111
	Pose de robinet vanne, DN 400 à papillon
	U
	9,00
	
	

	112
	Pose de robinet vanne, DN 150 à opercule
	U
	5,00
	
	

	113
	Pose de robinet vanne, DN 100 à opercule
	U
	5,00
	
	

	114
	Pose de ventouse triple fonctions, DN150
	U
	2,00
	
	

	115
	Pose de ventouse triple fonctions, DN100
	U
	2,00
	
	

	116
	Pose de stabilisateur de pression DN400
	U
	1,00
	
	

	117
	Pose de Boite à crépine DN400
	U
	1,00
	
	

	118
	Pose de débitmètre électromagnétique DN400 (Sur secteur)
	U
	1,00
	
	

	119
	Pose de débitmètre à insertion (Sur secteur) 
	U
	1,00
	
	

	120
	Pose de transmetteur de données par GSM
	U
	1,00
	
	

	          SOUS SERIE 2.5 : DIVERS
	 
	  

	121
	Démolition et reconstruction d'ouvrages existants
	M3
	2,00
	
	

	122
	Dépose de pièces spéciales et / ou robinetteries (équipements existants)
	U
	2,00
	
	

	123
	Percement en charge DN 600 sur Conduite DN 1600
	U
	1,00
	
	

	124
	Percement en charge DN 600 sur Conduite DN 1400
	U
	1,00
	
	

	125
	Fourniture, Transport et Pose de Manchon en tôle striée y compris soudure et installation du joint hydro-gonflant, injection du coulis en mortier de ciment ou équivalent (autre que le matage au plomb) entre la conduite et le manchon et la protection extérieure du manchon par application d'une peinture bitumineuse sur tuyau BP DN400
	U
	2,00
	
	

	126
	Fourniture, Transport et Pose de Pièce spéciale en acier galvanisé à chaud de diamètre compris entre DN400 et DN1100 (L'épaisseur de l'acier utilisé sera déterminée en fonction du diamètre et de la pression maximale de service avec une épaisseur minimale de 8 mm).
	KG
	310,00
	
	

	SÉRIE 3 : RÉFECTIONS DE CHAUSSÉES ET TROTTOIRS
	 
	  

	          SOUS SERIE 3.1 : REFECTIONS DE CHAUSSEES
	 
	  

	127
	Réfection de chaussées revêtues en enrobé R1 (30 cm GNA, 8cm GBB et 5 cm EB)
	M2
	40,00
	
	

	128
	Réfection de chaussées revêtues en enrobé R2 (30 cm GNA et 7 cm EB)
	M2
	30,00
	
	

	          SOUS SERIE 3.2 : REFECTIONS DE TROTTOIRS
	
	

	129
	Réfection de trottoirs revêtus en béton
	M2
	50,00
	
	

	SÉRIE 4 : OUVRAGES ANNEXES
	 
	  

	130
	Béton B25 armé
	M3
	135,00
	
	

	131
	Béton B10 non armé
	M3
	15,00
	
	

	SÉRIE 5 : ÉQUIPEMENT D’OUVRAGES ANNEXES
	 
	  

	          SOUS SERIE 5.1 : CADRES ET TAMPONS POUR REGARDS SOUS CHAUSSEE OU SOUS TROTTOIR
	 
	  

	132
	Fourniture de Cadres et Tampons classe D400 (850 mm x 850 mm)
	U
	15,00
	
	

	133
	Fourniture de Cadres et Tampons verrouillés classe D400 (850 mm x 850 mm)
	U
	4,00
	
	

	134
	Pose de Cadres et Tampons
	U
	19,00
	
	

	          SOUS SERIE 5.2 : ECHELLES ET ACCES
	 
	  

	135
	Fourniture et pose d’Echelons
	U
	140,00
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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