                           BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF
Marché n° …/2026/CD
APPEL D’OFFRE OUVERT NATIONAL SUR OFFRE DE PRIX N°: 17/2026/CD
Objet : Travaux d’aménagement des espaces verts à la ville de Demnate.


	Prix n°
	DESIGNATION
	U
	Q
	PRIX UNITAIRE
	prix total HT

	
	
	
	
	
	

	
	A- TERRASSEMENTS

	1
	Déblais en toute nature et toute profondeur
	M³
	1 406,92
	
	

	2
	Remblais des ouvrages
	M³
	1 406,92
	
	

	
	B- AMENAGEMENT DE PLACES PUBLIQUES

	3
	Couche en GNF1 de 20 cm d'épaisseur
	M³
	296,40
	
	

	4
	Bordure jardinière type P1
	ML
	1 050,00
	
	

	5
	Revêtement en dallage imprimé  en béton ep 10cm
	M²
	350,00
	
	

	6
	Revêtement en Rev-Sol y/c dallage en béton ep 10cm
	M²
	1 050,00
	
	

	7
	Fourniture et pose de pavé autobloquante de 6 cm y/c ttes sujétions
	M²
	830,00
	
	

	8
	Maçonnerie en moellons y/c ttes sujétions
	M³
	768,00
	
	

	9
	Fourniture et mise en œuvre de la terre végétale y/c fumier organique
	M³
	226,00
	
	

	10
	Fourniture et plantation de Gazon Paspalum
	M²
	950,00
	
	

	11
	Fourniture et plantation de Washingtonia filifera
	U
	16,00
	
	

	12
	Fourniture et plantation de prunus pissardii
	U
	20,00
	
	

	13
	Fourniture et plantation de Brachychiton discolor
	U
	20,00
	
	

	14
	Fourniture et plantation de Pinus pinea
	U
	20,00
	
	

	15
	Fourniture et plantation de Caoutchouc (Ficus elastica)
	U
	18,00
	
	

	16
	Arbuste Type Acorus gramineus
	U
	300,00
	
	

	17
	Arbuste Type Acanthus senni rouge
	U
	300,00
	
	

	18
	Arbuste Type Lavandula
	U
	300,00
	
	

	19
	Arbuste Type Acalypha
	U
	300,00
	
	

	20
	Banc en béton forme U
	U
	24,00
	
	

	21
	Banc encastré architectonique forme de Y
	U
	6,00
	
	

	22
	Banc en béton avec jardinière accolée
	U
	6,00
	
	

	23
	Poubelle en acier avec support vertical
	U
	18,00
	
	

	24
	Garde-corps en acier galvanisé coupé au laser
	ML
	120,00
	
	

	25
	Pergola en bois peint en blanc
	U
	4,00
	
	

	26
	Pergola circulaire en bois peint en blanc
	U
	2,00
	
	

	27
	Fourniture et installation d'une fontaine sèche y/c bâche à eau, local de pompe et équipement de pompage.
	FT
	1,00
	
	

	28
	Fourniture et installation d'un système d'arrosage d'aspersion et de goutte à goutte.
	FT
	1,00
	
	

	
	C- ECLAIRAGE PUBLIC

	29
	Fourniture et pose de candélabre rond-conique en acier galvanisé thermolaqué  de 04m 
	U
	24,00
	
	

	30
	Fourniture et pose de luminaire d'ambiance LED 
	U
	15,00
	
	

	31
	Regard de tirage BT
	U
	5,00
	
	

	32
	Fourniture et pose de coffre de commande et de protection de l'éclairage public
	U
	1,00
	
	

	33
	Branchement au réseau d’électricité 
	FT
	1,00
	
	

	34
	Tranchée normale
	ML
	1 490,00
	
	

	35
	Tranchée traversée
	ML
	65,00
	
	

	36
	Tube annelé à double parois de classe de rigidité 750 N Ø110  pour  câbles EP sous traversées des voies
	ML
	1 490,00
	
	

	37
	Tube annelé à double parois de classe de rigidité 450 N Ø75 mm 
	ML
	65,00
	
	

	38
	Socle pour candélabre de 0,6*0,6*0,6 m
	U
	24,00
	
	

	39
	Câble U1000 ARVFV 4x16mm² +CU nu 22mm²
	ML
	1 920,00
	
	

	40
	Câble U1000 ARVFV 4x10mm² +CU nu 22mm²
	ML
	650,00
	
	

	41
	Portail sur rail
	FT
	4,00
	
	

	42
	Mur de clôture
	ML
	471,00
	
	

	
	

	
	
	THT
	

	
	
	
	
	TVA 20%
	

	
	
	
	
	TTC
	

	
Arrêté le présent bordereau à la somme de :……………………………………………………………
                                                                                                  Fait à ………………le……………………
                                                                                                                  Signature et cachet du concurrent





1

