BORDEREAUX DES PRIX DETAILS ESTIMATIFS 
[bookmark: _Toc178593040]AOOS N° 09/DPSPSM/2026
Objet du Marché : Achat et pose des appareils auditifs destinés aux personnes représentant des handicapes auditifs relevant de la délégation provinciale de la santé et de la protection sociale de MIDELT.
	N° 
	Désignation du produit (Nom de spécialité, forme, composition, conditionnement……)
	Unité de compte
	Quantité 
	Prix unitaire hors TVA 
En chiffre 

	Prix total hors TVA 
En chiffre 
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	PROTHESES AUDITIVES CONTOUR D'OREILLE POUVANT CORRIGER LES SURDITES LEGERES A MOYENNES (Perte Auditive inférieure à 70 dB) LES SURDITES MOYENNES A SEVERES (Perte Auditive de 70 à 90 dB) ou LES SURDITES PROFONDES (Perte Auditive supérieure à 90 dB)

· Appareils Numériques Programmables dernière génération, type : contour d'oreille BTE [Le mini-contour (open-BTE) pour les surdités légères à moyennes] ;
· Nombre de canaux : 3 canaux et plus en fonction du degré de la surdité ;
· Nombre de programmes : 2 programmes et plus en fonction du degré de la surdité ;
· Directivité microphonique ;
· Anti larsen automatique ;
· Traitement de la parole et du bruit ;
· Coude enfant ;
· Logement de pile avec fonction marche/arrêt ou bouton poussoir ;
· Pile de rechange (12 unités) ;
· Plage fréquentielle : 100 Hz à 7000Hz min
· Gain maximal ≥ 70 dB pour couvrir les pertes importantes
· Gain maximal HFA / 62 dB : pour assurer la compréhension de la parole 
· Consommation : 1.8 mA 
· Duré de vie des piles : 16h/jour ; 9à 13 jours 
· Service après-vente conformément l’article 18 du CPS ;
· Réalisation du bilan auditif complet (clinique et audiométrique).
· Résistance à l’eau. (Clinique et audiométrique).
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	- Montant total hors TVA
	

	
	
	
	- Montant total de la TVA (Taux de 0%)
	

	
	
	
	- Montant total TTC.
	



