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Bordereau des prix - Détail Estimatif

	N°
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	U
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE
EN CHIFFRE
	PRIX
 TOTAL

	 
Travaux d'étanchéité Pour éviter les filtrations à l'intérieur du bâtiment
 

	1
	Terrassement de 1,00 de largeur sur toute la hauteur de profondeur y/c évacuation des déblais a la décharge publique
	M3
	466,5
	
	

	2
	Forme de 10 cm en béton hydrofuge y/c T S
	M2
	311
	
	

	3
	dressage en Enduit hydrofuge y/c grillage
	M2
	435
	
	

	4
	Enduit hydrofuge
	M2
	435
	
	

	5
	Etanchéité SBS de 4 mm y/c couche d'accrochage
	M2
	435
	
	

	6
	Forme de protection verticale mécanique type Drentex Protect Plus ou Delta-Teraxx géocomposite de protection et de drainage vertical
	M2
	435
	
	

	7
	Fourniture et pose de Tube Perforé de 150 mm                
	ML
	311
	
	

	8
	Fourniture et pose de Matériaux drainant
	M3
	140
	
	

	9
	Fourniture et pose de Géotextile
	M2
	933
	
	

	10
	Fourniture et pose de Tout venant
	M2
	264
	
	

	11
	Dallage de 10 cm en béton hydrofuge y/c T S
	M2
	311
	
	

	12
	Mise en état du revêtement en pierre existant
	M2
	311
	
	

	13
	Réfection du Pierre de Shoul épaisseur 3 CM et pavé et béton désactivé des trottoirs
	M2
	30
	
	

	14
	Remise à l’état du jardin et jardinière
	M2
	15
	
	

	 
Réfection de l'étanchéité de la terrasse Pour éviter les filtrations a l'intérieur du bâtiment

	15
	Décapage de l'étanchéité endommagé
	M2
	105
	
	

	16
	Forme de pente y/c chape de lissage
	M2
	105
	
	

	17
	Etanchéité SBS en deux couches
	M2
	105
	
	

	18
	Protection de l'étanchéité en carrelage de 20*20
	M2
	105
	
	

	 
Travaux divers

	19
	Fourniture et pose de Gard corps dito existants en inox et verre Stadip
	U
	1
	
	

	20
	Réfection des portes portes coupe-feu (bois + métal)
	U
	10
	
	

	21
	Réfection des portes normales  bois 
	U
	8
	
	

	22
	Réfection de Porte salle de stockage
	U
	1
	
	

	23
	Fourniture et pose de mécanisme WC
	U
	10
	
	

	24
	Fourniture et pose d’Armstrong dito existant  
	M2
	30
	
	

	25
	Placard et plan de travail de cuisine y/c marbre
	U
	2
	
	

	26
	Fourniture et pose des robinet de cuisine y/c accessoires
	U
	2
	
	

	27
	Fourniture et pose de chemin de câble pour protéger les câbles endommagé
	ML
	300
	
	

	28
	Fourniture et pose de câble camera
	ML
	1200
	
	

	29
	Fourniture et pose des prises au sol dito l’existant y/c installation      
	U
	20
	
	

	30
	traitement des fissures
	ML
	60
	
	

	31
	enduit intérieur au mortier de ciment y/c décapage de l'existant
	M2
	120
	
	

	32
	Peinture en deux couches sur mus et plafond
	M2
	3000
	
	

	33
	Réfection du réseau d’assainissement
	F
	1
	
	

	34
	protection des surfaces lors des travaux , utilisez principalement des films en plastique (polyane), des bâches de protection
	M2
	300
	
	

	TOTAL H T
	

	TAUX TVA (20%)
	

	TOTAL TTC
	



Arrêter le montant de l’estimation à la somme de : ………………………………………………………… dirhams toutes taxes comprises.
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