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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° E/331/26



Travaux de branchements électriques pour clients BT de la Direction Provinciale Sidi Kacem




Bordereau des prix – Détail estimatif
MARCHE CADRE
	N°  
du poste
	Désignation des prestations 
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité minimale 
	Quantité maximale 
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres) 
	Prix total Minimum HT/ DH 
	Prix total Maximum HT/ DH 

	1
	Terrassement supplémentaire
	m3
	11,29
	19,93
	
	
	

	2
	Tranchée normale à 1 circuit
	m
	1050
	2100
	
	
	

	3
	Tranchée normale à 2 circuits
	m
	157
	300
	
	
	

	4
	Tranchée traversée à 1 circuit
	m
	290
	550
	
	
	

	5
	Tranchée traversée à 2 circuits
	m
	38
	74
	
	
	

	6
	Forage Horizontal dirigé et fourreau en PE Ø=110mm
	m
	75
	150
	
	
	

	7
	Menuiserie métallique galvanisée (FTP)
	Kg
	474,61
	1167,54
	
	
	

	8
	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70  ferrures scellement et accessoires  2m (FTP)
	U
	34
	66
	
	
	

	9
	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 70  ferrures scellement et accessoires 4m (FTP)
	U
	110
	210
	
	
	

	10
	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 50  ferrures scellement et accessoires 2m (FTP)
	U
	36
	70
	
	
	

	11
	Potelet galvanisé en tube rond diamètre 50  ferrures scellement et accessoires 4m (FTP)
	U
	63
	120
	
	
	

	12
	Ferrure de scellement en fer plat de 3x30x300 mm galvanisé avec collier de suspension pour câble préassemblé tendu sur façade (FTP)
	U
	15
	30
	
	
	

	13
	Dépose potelet galvanisé en tube rond + ferrures scellement et accessoires ( quelque soient les dimensions ) y compris remise en état des façades, et transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions,
	U
	18
	37
	
	
	

	14
	Fourniture Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 2x16 mm2
	m
	21500
	29000
	
	
	

	15
	Fourniture Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x16 mm2
	m
	4200
	8000
	
	
	

	16
	Fourniture Câble isolé torsadé autoporté en Aluminium 4x25 mm2
	m
	400
	950
	
	
	

	17
	Pose câble branchement  isolé torsadé autoporteur  diverses sections (Main-d’œuvre)
	m
	26100
	37950
	
	
	

	18
	Dépose branchement torsadé diverses sections 2 fils, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions, (sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle)
	U
	400
	1000
	
	
	

	19
	Dépose branchement torsadé diverses sections 4 fils, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions, ( sur poteau ou potelet ou façade y compris remise en état façade éventuelle)
	U
	40
	77
	
	
	

	20
	Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 2 fils y compris les accessoires
	U
	30
	59
	
	
	

	21
	Transférement branchement en torsadé quelque soit la section 4 fils y compris les accessoires
	U
	26
	50
	
	
	

	22
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 2x10 mm²
	m
	100
	190
	
	
	

	23
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm²
	m
	194
	370
	
	
	

	24
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 2x25 mm²
	m
	99
	190
	
	
	

	25
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x10 mm²
	m
	105
	200
	
	
	

	26
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm²
	m
	189
	360
	
	
	

	27
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm²
	m
	47
	90
	
	
	

	28
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x35 mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	29
	Fourniture Câble U1000 RVFV en cuivre 4x50 mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	30
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 2x16mm²
	m
	1800
	2500
	
	
	

	31
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x16mm²
	m
	1102
	2100
	
	
	

	32
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x25mm²
	m
	309
	590
	
	
	

	33
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x35mm²
	m
	52
	70
	
	
	

	34
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x50mm²
	m
	52
	70
	
	
	

	35
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x70mm² + 1x50mm²
	m
	157
	300
	
	
	

	36
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x95mm² + 1x50mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	37
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x120mm² + 1x70mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	38
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	39
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x185mm² + 1x70mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	40
	Fourniture Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x240mm² + 1x95mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	41
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 2x10 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	99
	190
	
	
	

	42
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 2x16 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	194
	370
	
	
	

	43
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 2x25 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	98
	190
	
	
	

	44
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 4x10 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	105
	200
	
	
	

	45
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 4x16 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	189
	360
	
	
	

	46
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 4x25 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	47
	90
	
	
	

	47
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 4x35 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	36
	70
	
	
	

	48
	Pose câble  U1000 RVFV en cuivre 4x50 mm² (Main-d’œuvre)
	m
	36
	70
	
	
	

	49
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 2x16mm²
	m
	1800
	2500
	
	
	

	50
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x16mm²
	m
	1102
	2100
	
	
	

	51
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x25mm²
	m
	309
	590
	
	
	

	52
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x35mm²
	m
	52
	70
	
	
	

	53
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 4x50mm²
	m
	52
	70
	
	
	

	54
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x70mm² + 1x50mm²
	m
	157
	300
	
	
	

	55
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x95mm² + 1x50mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	56
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x120mm² + 1x70mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	57
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x150mm² + 1x70mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	58
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x185mm² + 1x70mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	59
	Pose Câble U1000 ARVFV en Aluminium 3x240mm² + 1x95mm²
	m
	36
	70
	
	
	

	60
	FTP Câble armé RVFV CU 4x16 mm² sur façade y/c toutes sujétions
	m
	157
	250
	
	
	

	61
	FTP Câble armé RVFV CU 4x10 mm² sur façade y/c toutes sujétions
	m
	52
	70
	
	
	

	62
	FTP Câble armé RVFV CU 2x10 mm² sur façade y/c toutes sujétions
	m
	52
	70
	
	
	

	63
	FTP Câble armé ARVFV ALU 4x25 mm²  sur façade y/c toutes sujétions
	m
	36
	70
	
	
	

	64
	FTP Câble armé ARVFV ALU 4x16 mm² sur façade y/c toutes sujétions
	m
	273
	520
	
	
	

	65
	FTP Câble armé ARVFV ALU 2x16 mm² sur façade y/c toutes sujétions
	m
	840
	1250
	
	
	

	66
	Dépose câble isolé armé sur façade toute section et remise en état des façades, y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions
	m
	152
	291
	
	
	

	67
	Dépose de canalisation enterrée 1ére ou 2éme catégorie, ouverture et fermeture tranchée ( au mètre de tranchée ), y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions
	m
	52
	100
	
	
	

	68
	Rabattement  canalisation enterrée 1ére catégorie compris ouverture et fermeture tranchée, au mètre de tranchée,
	m
	52
	100
	
	
	

	69
	Transfert branchement (2 fils ou 4 fils) en câble armé posé sur façade.
	U
	70
	135
	
	
	

	70
	Dépose d'un branchement aérien particulier  2 fils y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	120
	312
	
	
	

	71
	Dépose d'un branchement aérien particulier 3 ou 4 fils y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	100
	180
	
	
	

	72
	Dépose branchement particulier aéro-souterrain (remonté aérro-souterraine) 2 fils ou 4 fils y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	63
	120
	
	
	

	73
	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 2 fils y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	68
	130
	
	
	

	74
	Transfèrement branchement particulier aéro-souterrain (remontée aéro-souterraine ) 4 fils y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	55
	110
	
	
	

	75
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'alignement (FTP)
	U
	11
	22
	
	
	

	76
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage simple (FTP)
	U
	12
	25
	
	
	

	77
	Accessoires pour câble isolé torsadé préassemblé tendu sur poteau ou potelet ensemble d'ancrage double (FTP)
	U
	11
	23
	
	
	

	78
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'alignement normal (FTP)
	U
	23
	44
	
	
	

	79
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade(compris remise en état) ensemble d'alignement avec console en fer plat de 300x30x3 mm (FTP)
	U
	52
	100
	
	
	

	80
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'angle normal (FTP)
	U
	45
	99
	
	
	

	81
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'angle avec console en L de  300x30x3 mm (FTP)
	U
	63
	120
	
	
	

	82
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple normal (FTP)
	U
	283
	540
	
	
	

	83
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage simple avec console en L de  300x30x3 mm (FTP)
	U
	63
	120
	
	
	

	84
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage double normal (FTP)
	U
	157
	300
	
	
	

	85
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage double avec console en L de  300x30x3 mm (FTP)
	U
	63
	120
	
	
	

	86
	Accessoires pour câble isolé préassemblé tendu sur façade compris remise en état ) ensemble d'ancrage triple normal (FTP)
	U
	38
	75
	
	
	

	87
	Accessoires de fixation pour câble isolé préassemblé ou autoporté posé sur façade ( 3 colliers au mètre compris remise en état ) (FTP)
	m
	1400
	2500
	
	
	

	88
	Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) pince d'ancrage PA25 (FTP)
	U
	1650
	3450
	
	
	

	89
	Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) renvoi d'angle RA25 (FTP)
	U
	288
	550
	
	
	

	90
	Boite de dérivation aéro-souterraine ( DAS ) pour câble cuivre isolé RO2V ou RVFV et câble préassemblé Alu (FTP)
	U
	28
	45
	
	
	

	91
	Boite dérivation pour câble isolé préassemblé ( DRA ) (FTP)
	U
	7
	13
	
	
	

	92
	Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant isolé à 6 kV simple dérivation (FTP)
	U
	3500
	5600
	
	
	

	93
	Accessoires pour câble torsadé autoporté ( branchement BT ) connecteur à perforation d'isolant  isolé à 6 kV  double dérivation (FTP)
	U
	225
	430
	
	
	

	94
	Connecteur de dérivation à perforation d'isolant réseau sur réseau en câble préassemblé isolé à 6 kV de 35 à 70 mm² Alu (FTP)
	U
	322
	850
	
	
	

	95
	Connecteur simple dérivation  à perforation d'isolant isolé à 6 kV pour section de 1,5 à 25 mm2 sur conducteur d'EP (FTP)
	U
	210
	400
	
	
	

	96
	FTP de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble têtrapolaire  BT: 2 arrivées de 50 à 70 mm2 - 3 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	97
	FTP de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble têtrapolaire  BT: 2 arrivées de 95 à 150 mm2 - 3 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	98
	FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle:  2 arrivées (sectionables ) -de 50 à 70mm2 et 3 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	99
	FTPde coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle:  2 arrivées (sectionables ) -de 95 à 150mm2 et 3 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	100
	FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle:  1 arrivée de 50 à 70 mm2 - 4 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	101
	FTPde coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle:  1 arrivée de 95 à 150 mm2 - 4 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	102
	Boite en polyester pour protection compteur 2 fils, équipée de fusibles de câlibre adéquat et normalisé
	U
	230
	350
	
	
	

	103
	Boite en polyester pour protection compteur 4 fils, équipée de fusibles de câlibre adéquat et normalisé
	U
	162
	310
	
	
	

	104
	FTP de coffret distribution de façade en polyester armé de fibre de verre pour câble têtrapolaire  BT: 3 arrivées 95mm2 à 240 mm2 - 3 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	105
	FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle:  2 arrivées de 95 à 240 mm2 - 4 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	106
	FTP de coffret distribution en polyester armé de fibre de verre pour réseau BT souterrain à poser sur socle:  2 arrivées (sectionables ) -de 95 à 240mm2 et 3 départs non protégés
	U
	25
	37
	
	
	

	107
	FTP coffret en polyester grand modèle IP2X, jeu de barres 9 plages 2E240mm²+1S240mm²+3S35mm²
	U
	7
	20
	
	
	

	108
	Dépose boite de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle y/c transport au magasin SRM-RSK et toutes sujétions
	U
	30
	70
	
	
	

	109
	Transfert boite de dérivation ou coffret de distribution BT sur façade ou sur socle
	U
	20
	50
	
	
	

	110
	Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22x58 de calibre approprié pour compteur monophasé
	U
	1365
	2200
	
	
	

	111
	Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié pour compteur triphasé
	U
	170
	400
	
	
	

	112
	Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22x58 de calibre approprié pour compteur à prépaiement monophasé
	U
	390
	950
	
	
	

	113
	Coffret en polyester étanche et plombable équipé de coupe-circuit et cartouche AD 22X58 de calibre approprié pour compteur à prépaiement triphasé
	U
	60
	130
	
	
	

	114
	Murette technique (en agglomérés ou béton banché) pour l’encastrement de coffrets et boîtes de dérivation
	U
	183
	220
	
	
	

	115
	Terre de réseau BT aérien
	U
	21
	43
	
	
	

	116
	Terre de réseau BT souterrain
	U
	11
	23
	
	
	

	117
	Protection tube gaz 3 m 2in + traversée massif
	U
	259
	440
	
	
	

	118
	Protection tube gaz 3 m 3in + traversée massif
	U
	105
	180
	
	
	

	119
	Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 450 N diamètre 110mm.
	m
	1260
	2550
	
	
	

	120
	Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 750 N diamètre 110mm.
	m
	327
	624
	
	
	

	121
	Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 450 N diamètre 160mm.
	m
	10
	25
	
	
	

	122
	Tubes annelés à doubles parois de classe de rigidité 750 N diamètre 160mm.
	m
	10
	25
	
	
	

	123
	Réfection chaussée revêtue bitume (enrobé à chaud)
	m²
	84
	155
	
	
	

	124
	Réfection trottoir revêtement ordinaire ( ciment - dalle - Carreaux de ciment, pavé autobloquant etc…)
	m²
	89
	170
	
	
	

	125
	Réfection trottoir revêtement spécial (Marbre - mosaique - béton désativé, etc…)
	m²
	126
	230
	
	
	

	126
	Borne de signalisation SRM-RSK /  HTA ou BT
	U
	157
	303
	
	
	

	Total hors TVA 
	
	

	Taux TVA (……….. %) 
	
	

	Total TTC 
 
	
	




Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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