
BORDEREAU DES PRIX DETAIL ESTIMATIF
APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIÉ
SUR OFFRES DE PRIX N° : 02 /2026

OBJET : Réhabilitation de la décharge publique


	RF
	Désignation
	Unité
	QTE
	Prix unitaire
	Prix total 

	1
	Evacuation  le mur de cloture démoli de 40 ml de longueur et 2,5 m de hauteur   vers décharge publique
	forfait
	1
	
	

	2
	Fouille en  rigole
	m3
	12
	
	

	3
	Maçonnerie de moellon en fondation
	m3
	7
	
	

	4
	Béton armé en fondation
	m3
	5
	
	

	5
	Maçonnerie d’agglos de 20 cm en élévation
	m²
	100
	
	

	6
	Béton armé en élévation
	m3
	4
	
	

	7
	Enduit intérieur et extérieur sur murs 
en 1 couche de dressage
	m²
	200
	
	

	8
	Couronnement en béton légèrement armé
	ml
	40
	
	

	9
	Porte métallique ouvrant de 3,4*2,2 m2
	U
	1
	
	

	10
	Terrassement en remblais  
	m3
	200
	
	

	11
	Terrassement en déblais 
	m3
	400
	
	

	12
	Fourniture, transport et mise en œuvre de 15cm
 couche de roulement MCR
	m3
	80
	
	

	13
	Fourniture, transport et mise en œuvre
 de 15 cm d'épaisseur de tout venant de type GNB
	m3
	200
	
	

	14
	Buse en Béton Armé Φ 1000 classe 135A 
	ml
	12
	
	

	15
	Dallage en   Béton de0,12m d'epaisseur classe B25
 (dosé 350 Kg de CPJ/M3) y compris treillis soudé  
	m²
	1 300
	
	

	16
	Décapage et déplacement des ordures sur une
supérficie de 800 m²
	forfait
	1
	
	

	17
	Fourniture et plantation des arbres de type peuplier ou similaire
	U
	500
	
	

	TOTAL HT
	

	TVA(20%)
	

	TOTAL TTC 
	





 Arrêté le présent bordereau des prix détail à la somme de :………………………………….. ……
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