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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° O/348/26



TRAVAUX DE MISE EN PLACE D’UN SYSTEME DE TELEGESTION DES OUVRAGES D’EAU POTABLE A MOULAY BOUSSELHAM




Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	A- POSTES LOCALES DE TELEGESTION POUR COMPLEXE HYDRAULIQUE, FORAGES ET STATIONS DE POMPAGE	

	1
	Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du complexe hydraulique
	ENS
	1
	
	

	2
	Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du forage n°: 11
	ENS
	1
	
	

	3
	Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du forage n°: 12
	ENS
	1
	
	

	4
	Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau du forage n°: 25
	ENS
	1
	
	

	5
	Fourniture, transport, installation, raccordement, configuration, programmation, paramétrage et mise en service pour gestion locale et en communication avec le superviseur, du coffret de télégestion complet câblé comprenant un automate de télégestion, un modem 4G/5G IP, une antenne 4G/5G, les relais auxiliaires, tous les organes de signalisation, et tous les organes nécessaires (suivant les exigences du CPS) : au niveau de la station de pompage 
	


ENS
	


1
	
	

	B- FOURNITURE, TRANSPORT ET INSTALLATION DE DATALOGGERS POUR DEBITMETRES DE DISTRIBUTION ET MODULATEURS DE PRESSION (AU RESEAU D’EAU POTABLE)					

	6
	Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM1
	U
	1
	
	

	7
	Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM2
	U
	1
	
	

	8
	Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM3
	U
	1
	
	

	9
	Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM4
	U
	1
	
	

	10
	Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour débitmètres de distribution (suivant les exigences du CPS) : Débitmètre électromagnétique DEM5
	U
	1
	
	

	11
	Fourniture, transport et installation de Dataloggers pour Modulateur de pression (suivant les exigences du CPS)
	
U
	2
	
	

	C- AMENAGEMENT DE LA SALLE DE SUPERVISION DES OUVRAGES D’EAU POTABLE	

	12
	Travaux de Préparation de la salle de supervision (Peintures, menuiserie Bois, menuiserie Aluminium, vitrerie, parquet, mise à niveau de l'installation électrique)
	FOR
	1
	
	

	13
	Fourniture et installation d’un routeur industriel (suivant les exigences du CPS)
	U
	1
	
	

	14
	Fourniture et installation d’un ordinateur de supervision (suivant les exigences du CPS)
	U
	1
	
	

	15
	Fourniture d’un ordinateur portable pour les besoins de programmation (suivant les exigences du CPS)
	U
	1
	
	

	16
	Fourniture d’une imprimante couleur Laser pour impression du format A3 (suivant les exigences du CPS)
	
U
	
1
	
	

	17
	Fourniture d’une imprimante Laser Noir et Blanc (suivant les exigences du CPS)
	U
	1
	
	

	18
	Fourniture et installation d’une armoire informatique abritant routeur, switch (suivant les exigences du CPS)
	ENS
	1
	
	

	19
	Fourniture et installation d’un onduleur, pour l'alimentation secouru des installations du poste central, et ce (suivant les exigences du CPS)
	ENS
	1
	
	

	20
	Fourniture et installation d’un Ecran 65 Pouces au moins pour affichage (suivant les exigences du CPS)
	ENS
	1
	
	

	D- SYSTEME DE SUPERVISION  	

	21
	Fourniture, installation et programmation de logiciel, type : SCADA programmation et paramétrage de supervision, y compris licence au nom de la SRM-RSK (suivant les exigences du CPS)
	ENS
	1
	
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA ( ……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
[bookmark: _GoBack](Signature et cachet du concurrent)
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