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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
DE PRIX N° O/357/26



Renouvellement des groupes de pompage et d'armoires de commande destinés aux stations de pompage relevant des Directions Préfectorales et Provinciales relevant de la SRM-RSK
Lot 1: DP Skhirat Témara
Lot 2 : DP Kénitra
Lot 3 : DP Sidi Kacem
Lot 4 : DP Sidi Slimane






Bordereau des prix – Détail estimatif
Lot 1: DP Skhirat Témara
	N°
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 8.0 l/s, HMT 170.0 mCE, destiné à la commune de Shoul, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	2
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 5.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	3
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	4
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	5
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 7.5 l/s, HMT 75.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	6
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 120.0 l/s, HMT 50.0 mCE, destiné à la commune de Tamesna, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	7
	Fourniture et transport d'une pompe d'épuisement  de débit nominal minimum de 15 m³/h
et HMT supérieure à 15 mCE y compris accessoires
	U
	6
	
	

	8
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 8.0 l/s, HMT 170.0 mCE, destiné à la commune de Shoul, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	9
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le  groupe de pompage à axe horizontal, débit 5.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	10
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	11
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	12
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée  d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 7.5 l/s, HMT 75.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	13
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 120.0 l/s, HMT 50.0 mCE, destiné à la commune de Tamesna, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	14
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 8.0 l/s, HMT 170.0 mCE, destiné à la commune de Shoul, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	15
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le  groupe de pompage à axe horizontal, débit 5.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	16
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	17
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 120.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	18
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée  d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 7.5 l/s, HMT 75.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahia Zair, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	19
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 120.0 l/s, HMT 50.0 mCE, destiné à la commune de Tamesna, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC
	
	






Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)






Lot 2: DP Kénitra

	N°
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 21.0 l/s, HMT 122.0 mCE, destiné à la commune de ARBAOUA, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	2
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 81.0 mCE, destiné à la commune de Ben Mansour, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	3
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 5.0 l/s, HMT 47.0 mCE, destiné à la commune de Ben Mansour, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	4
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 25.0 l/s, HMT 160.0 mCE, destiné à la commune de Chouafaa2x1500, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	5
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 56.0 mCE, destiné à la commune de Kariat Ben Aouda, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	6
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 51.0 mCE, destiné à la commune de Kénitra, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	7
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 82.0 l/s, HMT 42.0 mCE, destiné à la commune de Kénitra, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	8
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 10.0 l/s, HMT 61.0 mCE, destiné à la commune de Kénitra, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	9
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 72.0 mCE, destiné à la commune de Mograne, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	10
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 36.0 l/s, HMT 46.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Allal Tazi, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	11
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 85.0 l/s, HMT 62.0 mCE, destiné à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	12
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 15.0 l/s, HMT 133.0 mCE, destiné à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	13
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 130.0 mCE, destiné à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	14
	Fourniture et transport d'une pompe d'épuisement  de débit nominal minimum de 15 m³/h
et HMT supérieure à 15 mCE y compris accessoires
	U
	6
	
	

	15
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 21.0 l/s, HMT 122.0 mCE, destinée à la commune de Arbaoua, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	16
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse 15 kW, destinée à la commune de Arbaoua, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	17
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 56.0 mCE, destinée à la commune de Kariat Ben Aouda, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	18
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique 132 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	19
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique 110 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	20
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse 160 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris toutes sujétions.
	U
	1
	
	

	21
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 36.0 l/s, HMT 46.0 mCE destinée à la commune de Sidi Allal Tazi, y compris toutes sujétions.
	U
	3
	
	

	22
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 85.0 l/s, HMT 62.0 mCE,destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	23
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe vertical, débit 15.0 l/s, HMT 133.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	24
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 130.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	25
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 21.0 l/s, HMT 122.0 mCE, destinée à la commune de Arbaoua, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	26
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse 15 kW, destinée à la commune de Arbaoua, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	27
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe vertical, débit 9.0 l/s, HMT 56.0 mCE, destinée à la commune de Kariat Ben Aouda, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	28
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique 132 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	29
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique 110 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	30
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse 160 kW, destinée à la commune de Kénitra, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	31
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 36.0 l/s, HMT 46.0 mCE destinée à la commune de Sidi Allal Tazi, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	3
	
	

	32
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 85.0 l/s, HMT 62.0 mCE,destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	33
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe vertical, débit 15.0 l/s, HMT 133.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	34
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un variateur de vitesse alimentant le groupe pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 130.0 mCE, destinée à la commune de Souk Larbâa, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC
	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)


















Lot 3: DP Sidi Kacem

	N°
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 3.0 l/s, HMT 200.0 mCE, destiné à la commune de Ain Dfali, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	2
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 15.0 l/s, HMT 90.0 mCE, destiné à la commune de Bab Tiouka, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	3
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 11.0 l/s, HMT 160.0 mCE, destiné à la commune de Bir Taleb, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	4
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 5.0 l/s, HMT 197.0 mCE, destiné à la commune de Jorf El Melha, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	5
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 3.0 l/s, HMT 225.0 mCE, destiné à la commune de Jorf El Melha, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	6
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 40.0 l/s, HMT 60,0 mCE, destiné à la commune de Khénichat, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	7
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 12.5 l/s, HMT 143.2 mCE, destiné à la commune de Oulad Noual, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	8
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 5.0 l/s, HMT 197.0 mCE, destiné à la commune de Oulad Noual, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	9
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 12.0 l/s, HMT 61.0 mCE, destiné à la commune de Sefsaf, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	10
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 35.0 l/s, HMT 77.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	11
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 16.0 l/s, HMT 41.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	12
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 13.0 l/s, HMT 80.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Kacem, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	13
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 2.0 l/s, HMT 220.0 mCE, destiné à la commune de Tekna, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	14
	Fourniture et transport d'une pompe d'épuisement  de débit nominal minimum de 15 m³/h
et HMT supérieure à 15 mCE y compris accessoires, adaptation avec l'existant (éléments de raccordement, socle, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	15
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Ain Dfali, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	16
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Bir Taleb, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	17
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 15 kW, destinée à la commune de Jorf El Melha, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	18
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Khénichat, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	19
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 35.0 l/s, HMT 77.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	20
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Sidi Kacem, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	21
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Ain Dfali, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	22
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Bir Taleb, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	23
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 15 kW, destinée à la commune de Jorf El Melha, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	24
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Khénichat, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	25
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 35.0 l/s, HMT 77.0 mCE, destiné à la commune de Sidi El Kamel, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	26
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique 37 kW, destinée à la commune de Sidi Kacem, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC
	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)







Lot 4 :DP Sidi Slimane
	N°
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 20.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Boumaiz, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	2
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 1.2 l/s, HMT 102.0 mCE, destiné à la commune de Dar Belamri, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	3
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 8.0 l/s, HMT 90.0 mCE, destiné à la commune de Dar Belamri, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	4
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 24.0 l/s, HMT 90.0 mCE, destiné à la commune de Oulad Benhammadi, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	5
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe vertical, débit 16.0 l/s, HMT 140.0 mCE, destiné à la commune de Oulad Benhammadi, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	6
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 30.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	7
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	8
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	9
	Fourniture, transport, pose et dépose de l'existant d'un groupe de pompage à axe horizontal, débit 65.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destiné à la commune de Sidi Yahya du gharb, y compris adaptation avec l'existant (cônes de réduction, éléments de raccordement, socle, châssis, etc.) et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	1
	
	

	10
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique 30 kW, destinée à la commune de Dar Belamri, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	11
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 20.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	12
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 30.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	13
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	14
	Fourniture et transport d'une armoire électrique de commande équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris toutes sujétions.
	U
	2
	
	

	15
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique 30 kW, destinée à la commune de Dar Belamri, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	16
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 20.0 l/s, HMT 40.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	17
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 30.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	18
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée de un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 100.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	19
	Pose et dépose de l'armoire électrique de commande existante équipée d'un démarreur électronique alimentant le groupe de pompage à axe horizontal, débit 70.0 l/s, HMT 36.0 mCE, destinée à la commune de Sidi Slimane, y compris adaptation, câblage, raccordement et toutes sujétions de parfaite exécution.
	U
	2
	
	

	[bookmark: _GoBack]Total hors TVA
	
	

	Taux TVA (……….. %)
	
	

	Total TTC
	
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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