BORDEREAU DES PRIX ET DETAIL ESTIMATIF
APPEL D’OFFRES OUVERT SIMPLIFIE N°05/2026/CT.
(-Appel d'offre ouvert simplifie sur offres des prix N° 05/2026/CT)
	

	Objet : Acquisition d’un camion nacelle au profit de la Commune de Timoulilt , Province d’azilal.


	N°
	DESIGNATION DES PRESTATIONS
	UNITE
	QUANTITE
	PRIX UNITAIRE
	PRIX TOTAL

	1
	Camion Nacelle télescopique de hauteur 14 m sur châssis cabine 4x2 de PTAC 3.5T
(ou équivalent)
A - Nacelle et éléments associés  
 Elévation par double pantographe avec bras télescopique. 
 Rotation de la tourelle à 640°. 
 Commandes électro hydrauliques proportionnelles à partir de poste bas comme dans le panier.  
 Démarrage /Arrêt moteur depuis le panier. 
 Rotation du panier 65° droite + 65° gauche. 
 4 x stabilisateurs hydrauliques indépendants Sur poutres avec extensions en largeurs par bielles et équipés de 
capteurs de pression au sol. 
 Alimentation hydraulique assurée par prise de force. 
 Alarme en cabine par ultra d’enclenchement de prise de force. 
 Horamètre en cabine. 
  Prise électrique 230 V AC CE dans le panier. 
B -   Caractéristique générale du camion   
 Hauteur de travail                                    14 à 16 m 
 Déport horizontal de travail                     9.2 m 
 Capacité (avec 2 personnes)                    230/300 kg 
 Dim panier                                              1400 x 700 x1100 mm 
 PTAC minimum                                      3.5 t  
 Puissance :                                              150 à 220 ch. 
 Roues jumelés à l’arrière. 
D – boite de transfert :  
 Boite de transfert à 3 plateaux relient la boite à vitesse au pond arrière  
 Excitation de la boite à vitesse un a gauche et un autre à droite  
E - Signalisation  
Signalisation sur le véhicule, comprenant :  
 Deux feux giratoires : un sur le fond avant et un sur le fond arrière  
 Des bandes rétro réfléchissantes alternées rouges et blanches classe II sur les côtés et l’arrière. 
F -   Les rangements : 
 Bac ouvert en acier inoxydable sur le côté opposé pour les outilles de travail. 
G -   La sécurité  
 L’équipement de protection individuelle (EPI) pour personnel : 
 Ceintures de sécurité 
 Points d’ancrage 
 Harnais et accessoires réglementaires 
I- Accessoires 
 Electricité avec câbles homologués  
 Borne pour recevoir câble de liaison équipotentielle  
 Vanne d’isolement sécurité à boule à commande pneumatique  
 Disque de rupture avec soupape de sécurité  
 Dispositif de mise à l’air libre avec pare-étincelles  
K - Système de commande  
 Un tableau de commande fixe à l’arrière droit ou gauche, et d’un boîtier sur l’enrouleur  
L - Formation et manuel personnels  
 
 12 
 Le fournisseur s’engage à mettre à disposition un technicien qualifié pour assurer la formation des opérateurs 
communales à la prise en main du matériel. 
M – accessoires et peinture 
 Peinture de l’ensomble du matériel avec la couleur blanche. 
 La cabine portera la mention suivante (COMMUNE TIMOULILT ) avec la langue arabe, français 
et tifinagh avec lettrage noire.  
 Caméra de surveillance montée a l’arrière 
 Porte roue de secours 
 Roue de secoure 
 Clé de roue 
 Cric de lavage de capacité suffisante 
 Trousse de petit outillage 
 Triangle d’en panne 
 Deux extincteurs à poudres de 9 kg 
N- Les certificats techniques 
 La société s’engage à délivrer le jour de réception une notice technique détaillée de toute les caractéristiques du 
matériel cacher et signé par le gèrent de l’entreprise. 
N- Enregistrement et polices d’assurances  
 Les frais d’enregistrement, d’homologation et plaques sont à la charge du fournisseur. 
O- service après vente 
 Le fournisseur doit assurer un service après vente du matériel livré. 
 Le premier entretien systématique est à la charge du fournisseur. 
p- documentation 
 Manuel d’entretien 
 Manuel d’utilisation 
 Carnet d’entretien 
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	TOTAL HORS TAXE
	

	TVA 20%
	

	TOTAL TTC
	


 Arrêté le présent bordereau des prix -détail estimatif à la somme de :  ……………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………….

                                                    Fait à ……………………………… Le………………………..
                                          Signature, Nom,Qualite Et Mention Manuscrite « Lu et accepté »

