[bookmark: _Toc96873566]BORDEREAU DES PRIX – DETAIL ESTIMATIF
[bookmark: _GoBack]Appel d'offres ouvert national N°73/2026/DPA/G Du 09/11/2026 à 09H30
  Objet du marché : Travaux d’équipement de point d’eau Ouled Hmid Ben Salem ; en génie civil ; Commune Rurale Saka, Province de Guercif
	N°
	Description des ouvrages
	Unité
	Quantité
	Prix unitaire
	Prix total

	1
	Terrassement en terrain de toutes natures et à toutes profondeurs y compris toutes suggestions
	M3
	60
	 
	 

	2
	Remblai compacté, exécuté par couches de 0,20 m maximum   y compris arrosage et toutes sujétions.
	M3
	30
	 
	 

	3
	Maçonnerie de moellons en fondation hourdée au mortier dosé de 350 kg de ciment pour un mètre cube de sable y compris toutes sujétions 
	M3
	16
	 
	 

	4
	Maçonnerie en agglomérés de ciment de 0,20 m  hourdée au mortier dosé à raison de 350 kg de ciment pour un mètre cube de sable y compris toutes sujétions.
	M2
	50
	 
	 

	5
	Béton pour Béton de propreté; Béton 1 (B1) dosé à 200kg de ciment pour un mètre cube de sable y compris toutes sujétions.
	M3
	4
	 
	 

	6
	Dallage  en béton B3  pour B.A posé sur hérissonnage y compris armatures   exécuté en béton de 0,15 m d’épaisseur suivant dosage de béton dosé à 350kg/m3 de ciment , soigneusement réglé et compris  acier Tor de Ø 8 ou suivant plan de béton armé. y compris toutes sujétions.
	M2
	255
	 
	 

	7
	Béton  B3  pour B.A non compris la fourniture et la pose des armatures y compris produit hydrofuge (sika ou équivalent) à raison de 1kg/sac de ciment, coffrage décoffrage, coulage pour toute ouvrages dosé à raison de 350 Kg de ciment 45 CPJ pour 800L de gravette et 400L de sable, y compris toutes sujétions.
	M3
	52
	 
	 

	8
	Acier HA pour armature y compris toutes sujétions.
	KG
	3700
	 
	 

	9
	Enduit étanche hydraulique y compris toutes sujétions.
	M2
	60
	 
	 

	10
	Enduit intérieur et extérieur y compris toutes sujétions.
	M2
	310
	 
	 

	11
	 Peinture vinylique sur murs intérieur , extérieur et plafonds y compris toutes sujétions.
	M2
	310
	 
	 

	12
	Forme de pente sur terrasse  y compris toutes sujétions.
	M2
	40
	 
	 

	13
	Forme étanche y compris toutes sujétions.
	M2
	15
	 
	 

	14
	 Échelle en acier galvanisé y compris toutes sujétions
	ML
	13
	 
	 

	15
	Fourniture et pose de tuyaux en fer galvanise de diamètre intérieur D2" y compris raccordement, coudes et toutes sujétions.
	ML
	30
	 
	 

	16
	Fourniture et pose de tuyaux en PPR de diamètre 20  de diamètre 20/27 mm y compris, raccordement, coudes et toutes sujétions.
	ML
	10
	 
	 

	17
	 Tuyaux en Polyéthylène DN 32 PN16  y compris toutes sujétions.
	ML
	10
	 
	 

	18
	Fourniture et pose de vanne d'arrêt  D2", série ronde compris toutes sujétions brides, rondelles plomb, raccordement. y compris toutes sujétions.
	U
	3
	 
	 

	19
	Fourniture et pose de robinets  d'épuisage en bronze  diamètre 20/27 y compris toutes sujétions, brides, rondelles plomb, raccordement. y compris toutes sujétions.
	U
	4
	 
	 

	20
	 Porte métallique pleine de 1,00/2,20 m y compris toutes sujétions.
	U
	1
	 
	 

	21
	Capot métallique de 0,80 m x 0,80 y compris toutes sujétions.
	U
	2
	 
	 

	22
	Fourniture et pose de Fenêtre de 150/100 en bois rouge y compris toutes sujétions.
	U
	2
	 
	 

	23
	Fourniture et pose de châssis grillage de 150/100 métal déployé galvanisé maille de 20cm sur cadre en fer cornière de 40*40*40 y compris peinture et toutes sujétions.
	U
	2
	 
	 

	24
	 Tuyaux  en P.V.C PN 6 bar. Ø 110 mm y compris toutes sujétions.
	ML
	15
	 
	 

	25
	Fourniture et pose de robinets flotteur de  diamètre 20/27 y  compris raccordement et toutes sujétions.
	U
	2
	 
	 

	26
	Fourniture et pose de plaque signalétique en plexiglas de 0.80 x 0.60 m y compris toutes sujétions.
	U
	1
	 
	 

	MONTANT HT
	 

	TVA 20%
	 

	MONTANT TTC
	 





	Fait à ……………….., le …………………………
(Signature et cachet du concurrent) 
