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SOCIETE REGIONALE MULTISERVICES RABAT-SALE-KENITRA
SRM-RSK





Pièce 3 : BORDEREAU DES PRIX-DETAIL ESTIMATIF


APPEL D’OFFRES OUVERT SUR OFFRES
[bookmark: _GoBack]DE PRIX N° E/363/26



Remplacement et remise en état des supports HTA de la Direction Provinciale Sidi Kacem



Bordereau des prix – Détail estimatif
	N° 
du poste
	Désignation des prestations
	Unité de mesure ou de compte
	Quantité
	Prix unitaire en DH hors TVA (en chiffres)
	Total (en chiffres)

	
	1
	2
	3
	4
	5=3x4

	1
	Pylône métallique galvanisé (FTP) 
	T
	4,30
	 
	

	2
	Dépose pylône métallique quelque soit la hauteur et l'effort y compris transport au magasin SRM-RSK
	U
	1
	 
	

	3
	Poteau béton armé classe A 12 m 300 daN (FTP) 
	U
	26
	 
	

	4
	Poteau béton armé classe A 12 m 500 daN (FTP) 
	U
	20
	 
	

	5
	Poteau béton armé classe A 12 m 800 daN (FTP) 
	U
	10
	 
	

	6
	Poteau béton armé classe A 13 m 300 daN (FTP) 
	U
	1
	 
	

	7
	Poteau béton armé classe A 13 m 500 daN (FTP) 
	U
	2
	 
	

	8
	Poteau béton armé classe A 13 m 800 daN (FTP) 
	U
	1
	 
	

	9
	Poteau béton armé classe A 14 m 300 daN (FTP) 
	U
	5
	 
	

	10
	Poteau béton armé classe A 14 m 500 daN (FTP) 
	U
	13
	 
	

	11
	Poteau béton armé classe A 14 m 800 daN (FTP) 
	U
	5
	 
	

	12
	Poteau béton armé classe B 12 m 1000 daN (FTP) 
	U
	4
	 
	

	13
	Poteau béton armé classe B 12 m1500 daN (FTP) 
	U
	1
	 
	

	14
	Poteau béton armé classe B 13 m 1000 daN (FTP) 
	U
	1
	 
	

	15
	Poteau béton armé classe B 13 m 1500 daN (FTP) 
	U
	1
	 
	

	16
	Poteau béton armé classe B 14 m 1000 daN (FTP) 
	U
	8
	 
	

	17
	Poteau béton armé classe B 14 m 1500 daN (FTP) 
	U
	1
	 
	

	18
	Destruction poteau béton irrécupérable HTA
	U
	101
	 
	

	19
	Transfèrement d'un poteau en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort ( compris bris massif )
	U
	2
	 
	

	20
	Modification orientation poteaux en béton armé quelque soit la hauteur et l'effort
	U
	15
	 
	

	21
	Massif de fondation normal (FTP) 
	m3
	168,48
	 
	

	22
	Armement NV galvanisé 170-125-N50-70 (FTP) 
	U
	29
	 
	

	23
	Armement NV galvanisé 170-125-N60-80 (FTP) 
	U
	3
	 
	

	24
	Armement NV galvanisé 170-125-N70-80-C70 (FTP) 
	U
	2
	 
	

	25
	Armement NV 225-115 (FTP) 
	U
	2
	 
	

	26
	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras simple UPN 80 (FTP) 
	Jeu
	2
	 
	

	27
	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques enveloppant B.A. (FTP) 
	Jeu
	5
	 
	

	28
	Bras métallique galvanisé : jeu de 3 bras métalliques pour pylône métallique (FTP) 
	Jeu
	2
	 
	

	29
	Menuiserie métallique galvanisée (FTP) 
	Kg
	4994,00
	 
	

	30
	Transfèrement dans limites chantier d'un armement existant
	U
	25
	 
	

	31
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  pince d'alignement (isolement 24 kV) (FTP) 
	U
	146
	 
	

	32
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  pince d'ancrage (isolement 24 kV) (FTP) 
	U
	192
	 
	

	33
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires +  pince AGSU d'alignement (isolement 24 kV)  (FTP) 
	U
	18
	 
	

	34
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 16 compris accessoires +  manchon d'ancrage (isolement 24 kV) (FTP) 
	U
	28
	 
	

	35
	Chaîne d'isolateur à long fût en matériaux composites norme 11 compris accessoires +  manchon d'ancrage (isolement 24kV) (FTP) 
	U
	18
	 
	

	36
	Transfèrement IACM  + terre
	U
	4
	 
	

	37
	Plus value pour remaniement de nappe 2ème catégorie (Main-d’œuvre)
	U
	70
	 
	

	38
	Fourniture câble Almelec 148 mm²
	Kg
	155,00
	 
	

	39
	Fourniture câble Almelec 75,5 mm²
	Kg
	165,00
	 
	

	40
	Fourniture câble Almelec 34,4 mm²
	Kg
	137,00
	 
	

	41
	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 148 mm²
	Km-Unif
	0,37
	 
	

	42
	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 75,5 mm²
	Km-Unif
	0,77
	 
	

	43
	Transport, déroulage,réglage,compris élagage d'arbres éventuels ( sans déssouchage ) du conducteur almelec 34,4 mm²
	Km-Unif
	1,38
	 
	

	44
	Dépose de conducteurs nus toutes sections y compris transport au magasin SRM-RSK
	Km-Unif
	2,60
	 
	

	Total hors TVA
	

	Taux TVA (……….. %)
	

	Total TTC
	



Fait à ……………….. Le ……………………………
(Signature et cachet du concurrent)
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