70BORDEREAU DES PRIX - DETAIL ESTIMATIF    

MARCHE N° : …………………………..

Objet du marché : Travaux d’amélioration du niveau de service de la RN10 du PK465+410 au PK 474+550 et du PK 476+380 AU PK 479+694– Province de Tinghir -
	N° Prix
	Désignations Des Prestations
	Unité De Mesure
	Quantité
	Prix Unitaire En Dh (Hors Tva) En Chiffres
	Montant (Dh)

	1
	Installation du chantier
	Ft
	1,00
	 
	 

	2
	Mise en place de la signalisation globale temporaire
	Ft
	1,00
	 
	 

	3
	Maintien des panneaux et leur remplacement
	FM
	12,00
	 
	 

	4
	Piquetage de l'axe
	km
	12,40
	 
	 

	5
	Déblais
	M3
	328 106,70
	 
	 

	6
	Remblais 
	M3
	62 095,00
	 
	 

	7
	remblai contigu 
	M3
	3 797,00
	 
	 

	8
	BBSG1 0/14
	T
	14 662,16
	 
	 

	9
	Mise en œuvre de la couche d'accrochage yc lait de chaux 
	m2
	186 210,00
	 
	 

	10
	Emulsion pour couche d'accrochage 
	T
	74,48
	 
	 

	11
	Mise en œuvre de l'imprégnation 
	M2
	73 324,59
	 
	 

	12
	Emulsion pour imprégnation
	T
	109,98
	 
	 

	13
	Bitume pur   (35/50)
	T
	1 881,26
	 
	 

	14
	Couche de fondation GNF1 (0/40)
	M3
	54 555,10
	 
	 

	15
	Couche de base GB2 0/14 
	T
	23 845,90
	 
	 

	16
	Couche MS type 2 
	M3
	9 114,03
	 
	 

	17
	Buse armée Ø 800 Série 135 A 
	ML
	277,00
	 
	 

	18
	Buse armée Ø 1000 Série 135A 
	ML
	532,50
	 
	 

	19
	Caniveau 
	ML
	621,20
	 
	 

	20
	Béton de classe B25 
	M3
	1 799,00
	 
	 

	21
	Béton de classe B20 
	M3
	671,00
	 
	 

	22
	Béton de classe B10 
	M3
	392,63
	 
	 

	23
	Acier HA
	KG
	256 146,90
	 
	 

	24
	Lit de sable
	M3
	102,65
	 
	 

	25
	Déblais pour Fouilles
	M3
	9 296,94
	 
	 

	26
	Remblais pour Fouilles
	M3
	2 781,78
	 
	 

	27
	Gabions
	M3
	46,00
	 
	 

	28
	Enrochement 100 – 400 kg
	M3
	3 202,20
	 
	 

	29
	Badigeonnage 
	M2
	4 200,77
	 
	 

	30
	Nappe drainante
	M3
	2 599,75
	 
	 

	31
	Drain ф 160
	ML
	1 460,80
	 
	 

	32
	Joint Water stop
	ML
	1 006,70
	 
	 

	33
	Géotextile
	M2
	3 796,70
	 
	 

	34
	Perrés maçonnés 
	M2
	699,70
	 
	 

	TOTAL H.T
	 

	TVA 20%
	 

	TOTAL T.T.C
	 









