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	 ROYAUME  DU MAROC 
	
	
	BORDEREAU DES PRIX
 – DETAIL ESTIMATIF  --

	MINISTERE DE L'INTERIEUR                                                                        
	
	
	

	 REGION DARAA TAFILALT
	
	
	

	COMMUNE DE ZAGORA
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	 
	PROJET :   TRAVAUX DE CONSTRUCTION D'UN MUR DE CLOTURE D’UN CIMETIERE A            
                     HAY AMEZROU A LA COMMUNE DE ZAGORA   - PROVINCE DE ZAGORA -

	N° Prix
	Désignations 
	U
	Qté 
	P.U
	P.T HT

	
	
	
	
	
	
	

	1
	MUR DE CLOTURE Y COMPRIS ENDUIT ET PEINTURE :
- Fouilles en tranchées sur une profondeur minimale de 1.00 m et  suivant la nature de terrain  et  conforment au plan de béton armé ,
- Evacuation des déblais ou mise en remblais ;
- Béton de propreté de 10 cm d’épaisseur sous semelles et maçonnerie en moellon ;
- Maçonnerie de moellon en fondation et en soubassement suivant la nature du terrain ;
- Chaînage en BA  de 0,20mx0,40m suivant plans BA ;
- Poteaux/raidisseurs simple tous les 4 m maximum et double poteaux tous les 12m sur semelle suivant plans de béton armé avec joints tous les 12 m en polystyrène.
- Briques ciment creuses à alvéoles en élévation  de  20 cm de 1.50 m de hauteur sur chainage ;
- Couronnement en BA de  0.10 m d’épaisseur et de 0,30m de largeur ,
	ML
	600,0
	 
	 
	

	 
	 
	TOTAL HORS TAXES
	 
	

	
	 
	TVA (20 %) 
	 
	

	
	 
	TOTAL TTC 
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